|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL-04 | Polietilen yol bariyeri  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Polietilen yol bariyerleri, hafif ve mukavemetli yapıda olmalı. Birbirine geçme sistemli olmalı. Kırmızı ve beyaz olarak, bir kırmızı bir beyaz şeklinde döşenir. Trafikte fark edilebilir olmalıdır. Polietilen yol bariyerleri özel vidalı kapak sistemi ile içine kum yada su doldurarak uzun süreli sabitleme yapılabilmeli ve istenildiğinde kolayca tahliye edilebilmeli. % 100 geri dönüşümlü hammaddeden mono blok olarak imal edilen yol bariyerleri sıcak – soğuk iklim şartlarından etkilenmemeli, U.V. ışınlarına, darbelere ve güneşe dayanıklı olmalıdır. |
| 2 | Y.15.140/01 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması  | m³ |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır. |
|  |  |