**PALANKOTE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1)Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tümdetaylarıkapsamalıdır.  
2)Plankote [harita](http://www.emgharita.com/)sının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılmalıdır.

3)Plankote üzerine su, kanalizasyon ve enerji hattı bigileri ilgili kurumdan alınarak işlenecektir.  
4)Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter arazi büyüklüğüne göre 1/100, 1/200,veya 1/500 ölçeğinde yapılacaktır.

5)Alınan Çıktıların üzerine Tapu Müdürlüğü tarafından kayıtlarımıza uygundur ibaresi yazdırılacak ve gerekli onaylar yapılacaktır.

6)Plankote üzerine inşa edilecek binanın 1 kesiti ve 1 görünüşü yerleştirilerek gerekli kotlar yazılacaktır.

6)Çizim ayrıca AutoCAD ve NETCAT dosya yapısında CD Ortamında teslim edilecektir.