**2018- 2019 YILI KÖMÜR İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR.**

1. Alınacak kömür, 120 ton portakal tipi 1. Sınıf ithal Sibirya kömürdür.
2. Kömürün ebatları 100-160 mm arasında olacak, karma doldurulduğu komisyon tarafından tespit edilen kömür, değiştirilmek üzere 1 defaya mahsus olmak üzere iade edilecek, tekrarında sözleşmenin feshini gerektiren işlemler uygulanacaktır.
3. Kömür, piyasada satılan 1. Sınıf SSPK yıkanmış ve alt ısıl değeri en az 7600 kcal olacaktır.
4. Kömürün ambalajlanması, kuruma ulaştırılması, idarenin istediği yere ve istediği şekilde istif edilmesi yükleniciye aittir. Ve teklif fiyatına dahildir. Kömürün kuruma teslimi ve istifi süresince okul idaresinden personel ve diğer araç gereç talebinde kesinlikle bulunulamaz.
5. Kömür ambalajları üzerinde kömüre ait kalori değerlerini gösteren veriler mutlaka yazılı olacaktır. Yazılar etiket ve kazınmış olmayacaktır.
6. Kömürün tahlile gönderilmesi aşamasında, ambalajlanacak kömürün seçimi komisyon üyeleri ve yüklenici ile birlikte yapılacak, tahlil masrafları yükleniciye ait olacaktır.
7. Tahlil sonuçlarının belirtilen değerlerin altında kalması ve yüklenicinin gerekçeli ve yazılı itirazı durumunda aynı usulle 2. Kez numune alınarak tahlil yaptırılacaktır. Bununla ilgili giderler yükleniciye aittir. Tahlil yapan resmi kuruluş ile yüklenici arasında doğabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanan hukuki sürece okul idaresi dahil edilemez ve 4734 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
8. Kömürün tartımında en yakın kantar esas alınacaktır. Kantarın olmaması ve ya nakil araçlarının kantarın bulunduğu yere gidişinin müşkül olacağı durumlarda teslim alma komisyonu üyelerinden en az birisi araçla birlikte yükleme noktasına gidecek bununla ilgili giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9. Anlaşmazlıkların çözümünde Ağrı mahkemeleri yetkilidir.
10. İstenilen özellikte, kalitede ürünler getirilmediği takdirde sözleşmenin feshini gerektiren hükümler uygulanacaktır.
11. Kömürün teslimi Hamur YBO kazan dairesine yapılacaktır.
12. Kömürün analizi istenilen değerde çıkmadığı takdirde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek ve kesin teminat irat olarak kaydedilecektir. Bu durumda o tarihe kadar teslimatı yapılmış olan malın geri yükleme nakliyesi ile ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Kömürler 10 gün içerisinde kaldırılmadığı takdirde yüklenici hiçbir hak talep edemeyecektir.
13. Alımı yapılacak kömürün analiz değerleri aşağıda gösterilmiş olup, muayene komisyonu tarafından incelenerek gerektiğinde analiz için gönderilebilir. Bu tür durumlarda her türlü analiz ve muayene giderleri yükleniciye aittir. Okul idaresi sorumlu tutulamaz.
14. Getirilen kömür kesinlikle kuru ve aynı ebatlarda olacaktır. Piyasanın kalitesiz, yanmayan ve bilinmeyen ürünlerini getiren yüklenicinin sözleşmesi fesih edilecektir. Teklifler 1. Kalite ve piyasanın en iyi kömürüne göre verilmelidir.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Özellikler*** | ***İstenilen Kömür Özellikleri*** |
| ***Alt ısıl değeri (Orjinalde)*** | Min. 7600 Kcal./kg. (+-200 Tolerans) |
| ***Kül (Kuru bazda)*** | ***% 4-8 Max*** |
| ***Uçucu madde (Kuru bazda)*** | ***% 18 – 30 (+-1 tolerans)*** |
| ***Kükürt ( Kuru bazda )*** | ***% 0,9 (maksimum)*** |
| ***Nem*** | ***% 7 ( maksimum )*** |
| ***Boyut*** | ***Portakal kömür(+100 mm)*** |
| ***Ağırlık*** | ***40 kg*** |

**İŞ BU TEKNİK ŞARTNAMENİN TAMAMINI OKUDUM ANLADIM VE TÜM ŞARTLARINI KABUL EDEREK İHALEYE TEKLİF VERİYORUM.**

 **İstekli / Yüklenici İdare**

 **TURGUT TAKA**

 **Okul Müdürü**