**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

**1.** KABLO KANALI HER BİRİ 2 METRE BOYUNDA OLACAKTIR.

**2.** KABLO KANALI İÇTEN KAPAKLI TİP 100X37 MM. EBADINDA VE BEYAZ RENKLİ OLACAKTIR.

**3.** KABLO TAVASI, GALVANİZLİ, 200X40X0,80 MM EBATLARINDA DELİKLİ TİP METAL OLACAKTIR.

**4.** 2 VE 3’ ÜNCÜ KALEMDE BULUNAN MALZEMELER 1’İNCİ KALEMDE BELİRTİLEN TAVALARIN BİRBİRİNE EKLENMESİNDE KULLANILACAK OLUP BİRBİRLERİ İLE UYUMLU OLACAKTIR.CIVATA UZUNLUKLARITAVA İÇİNE KABLOLARI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE ÇIKINTI YAPMAYACAKTIR.

**5.** 6’NCI KALEMDE BULUNAN MALZEME 2 VE 3’ÜNCÜ KALEMDE BULUNAN MALZEMENİN DUVARA MONTAJINDA KULLANILACAK OLUP BİRBİRLERİ İLE UYUMLU OLACAKTIR.

**6.** 3’ÜNCÜ KALEMDE BULUNAN MALZEMENİN UZUNLUĞU 50 CM. 4’ÜNCÜ KALEMDE BULUNAN MALZEMENİN UZUNLUĞU 20 CM. OLACAKTIR.

**7.** GÖZ MUAYENESİ: MALZEMELER GÖZLE TESPİTİ MÜMKÜN TÜM İSTEKLİLER YÖNÜNDEN İNCELENEREK, BU ARANACAK HUSUSLARDA BELİRTİLEN İSTEKLERİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA BAKILACAKTIR.

**8.** NAKLİYE YÜKLENİCİYE AİTTİR.

**9.** GARANTİ SÜRESİ KESİN KABUL TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR.