|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 207-103 | 25 Ø mm (1"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı. |
| 2 | 207-104 | 32 Ø mm (1 1/4"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı. |
| 3 | ÖZEL POZ 1 | 1" 28.00 (32/2) PE 10 ATÜ Boru  | m |  |  |
|  | Teknik Tarifi: PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular (Ölçü: m) (işçilik ve montaj bedeli fiyata dahildir) |
| 4 | ÖZEL POZ 10 | T Parçası (21.00 25/2)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Boru bağlantılarında kullanılmak üzere yerine temini ve montajının yapılması; gerekli standartlarda belgelendirilmiş olacak, işçilik ve montaj fiyata dahildir |
| 5 | ÖZEL POZ 2 | 3/4" 21.00 (25/2) PE 10 ATÜ Boru  | m |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular (Ölçü: m) (işçilik ve montaj bedeli fiyata dahildir) |
| 6 | ÖZEL POZ 3 | 1" Çekvalf  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik, paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |
| 7 | ÖZEL POZ 4 | (3/4") Çekvalf  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |
| 8 | ÖZEL POZ 5 | Bağlantı Kelepçesi (1" 28.00 32/2)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Boru ve vana bağlantılarında kullanılmak üzere; gerekli garanti belgelere sahip olmalıdır. işçilik ve montaj bedeli fiyata dahildir |
| 9 | ÖZEL POZ 6 | Bağlantı Kelepçesi (3/4" 21.00 2572)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Boru ve vana bağlantılaında kullanılmak üzere; gerekli garanti belgelere sahip olacaktır. İşçilik ve montaj fiyata dahildir |
| 10 | ÖZEL POZ 7 | Rakor 1"  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Pirinçten veya plastik rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.?'ye uygunluk belgeli olacaktır.) |
| 11 | ÖZEL POZ 8 | Rakor (3/4")  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Pirinçten plastikten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.?'ye uygunluk belgeli olacaktır.) |
| 12 | ÖZEL POZ 9 | T Parçası (28.00 32/2)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Boru bağlantılarında kullanılmak üzere yerine temini ve montajının yapılması; gerekli standartlarda belgelendirilmiş olacak, işçilik ve montaj fiyata dahildir |
| 13 | Y.15.001/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)  | m³ |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.2)Derinlik zammı ödenmez. |
| 14 | Y.15.006/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)  | m³ |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.2)Derinlik zammı ödenmez. |
| 15 | Y.15.010/4B | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)  | m³ |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.2)Derinlik zammı ödenmez. |
| 16 | Y.15.140/03 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması  | m³ |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır. |