**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

1. **KALDIRMA KAPASİTESİ MİNİMUM 2.500 KG. OLACAKTIR.**
2. **ÇATAL YÜKSEKLİĞİ (H1): 75 (+5/-5) MM MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ (H2): 185 (+5/-5) MM PİSTONUN MİNİMUM YERDEN YÜKSEKLİĞİ (H3). 110 (+5/-5) MM ÇATAL UZUNLUĞU (L) 1150 MM (+5/-5) ÇATAL GENİŞLİĞİ (E) : 160 MM (+5/-5) ÇATAL ARASI MESAFE (W) : 550 MM (+5/-5) OLACAKTIR.**
3. **TEKERLEK ÇAPLARI (Q): 160\*50 MM. OLACAKTIR.**
4. **POLİÜRETAN TEKERLEK DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI OLACAKTIR.**
5. **AĞIRLIK: EN AZ 50 KG. OLACAKTIR.**
6. **TRANSPALET TUTMA KOLU SİYAH TAŞIYICI KISIM SARI OLACAKTIR.**