|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S** | **ÜRÜN ADI** | **TEKNİK ÖZELLİK** |
| **1** |  | **10 TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRIN ELEKTRİKLİ,*** **15 ayarlanabilir program,**
* **2 garantili**
* **Termostatik elektronik sıcaklık kontrol ekranı,**
* **Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi,**
* **Elektronik zaman ayar düğmesi,**
* **2 hızlı paslanmaz çelik fan,**
* **Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı,**
* **Manuel buhar verme,**
* **Silikon contalı temperlenmiş cam,Kolay temizlik imkânı sağlayan açılabilir iç cam,**
* **Sensörlü kapı sistemi,**
* **Paslanmaz çelik gövde.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapasite** | **10 GN-1/1** |
| **Ölçüler** | **1000X1000X1085 mm** |
| **Güç** | **14 Kw 380V 3-50 Hz** |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONVEKSIYONEL FIRIN ALT STANDI DÂHİL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Alt Stand | 1060x910x640 | 28 | 0.61 |

 |

 |
| **2** |  | **KÜZİNE OCAK 6 GÖZLÜ****\*Paslanamaz Çelik'ten İmal Edilmiştir.\*Rahat Kullanılabilen Ergonomik Tasarım.\*Yüksek Kalori Sağlayan Bekler Kullanılmakta.****2 yıl garantili\*Döküm Üst Izgara.\*Emniyet Ventilli'dir.****Ebat: 150\*100\*85 Cm****Ağırlık: 56 Kg.****Enerji:21 MB****Güç:33.50 Kw****Ocak Tabanlı** |
| **3** |  | **ÇİFT KAPILI BUZDOLABI*** Garanti Bilgisi:2 Yıl
* Sıcaklık Aralığı: 0 / +10 °C
* Kapasite (litre):1000 lt ve üzeri
* Kapı Tipi: Paslanmaz Kapılı
* Kapı Sayısı:2 Kapı
* Çekmece Sayısı
* Besleme Voltajı: Monofaze
* Genişlik (mm):1344
* Derinlik (mm):840
* Yükseklik (mm):2000
* Ağırlık (kg): 220
* 1310 lt kapasite
* GN 2/1 raflı iki kapılı buzdolabı
* Çalışma sıcaklığı 0/+10°C
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* HACCP dijital kontrol paneli
* 0,40 kW elektrik tüketimi
 |