|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S** | **ÜRÜN ADI** | **TEKNİK ÖZELLİK** |
| **1** |  | **10 TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRIN ELEKTRİKLİ,**   * **15 ayarlanabilir program,** * **2 garantili** * **Termostatik elektronik sıcaklık kontrol ekranı,** * **Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi,** * **Elektronik zaman ayar düğmesi,** * **2 hızlı paslanmaz çelik fan,** * **Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı,** * **Manuel buhar verme,** * **Silikon contalı temperlenmiş cam, Kolay temizlik imkânı sağlayan açılabilir iç cam,** * **Sensörlü kapı sistemi,** * **Paslanmaz çelik gövde.**  |  |  | | --- | --- | | **Kapasite** | **10 GN-1/1** | | **Ölçüler** | **1000X1000X1085 mm** | | **Güç** | **14 Kw 380V 3-50 Hz** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | KONVEKSIYONEL FIRIN ALT STANDI DÂHİL   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 10 Alt Stand | 1060x910x640 | 28 | 0.61 | | |
| **2** |  | **KÜZİNE OCAK 6 GÖZLÜ** **\*Paslanamaz Çelik'ten İmal Edilmiştir. \*Rahat Kullanılabilen Ergonomik Tasarım. \*Yüksek Kalori Sağlayan Bekler Kullanılmakta.**  **2 yıl garantili \*Döküm Üst Izgara. \*Emniyet Ventilli'dir.**  **Ebat: 150\*100\*85 Cm**  **Ağırlık: 56 Kg.**  **Enerji:21 MB**  **Güç:33.50 Kw**  **Ocak Tabanlı** |
| **3** |  | **ÇİFT KAPILI BUZDOLABI**   * Garanti Bilgisi:2 Yıl * Sıcaklık Aralığı: 0 / +10 °C * Kapasite (litre):1000 lt ve üzeri * Kapı Tipi: Paslanmaz Kapılı * Kapı Sayısı:2 Kapı * Çekmece Sayısı * Besleme Voltajı: Monofaze * Genişlik (mm):1344 * Derinlik (mm):840 * Yükseklik (mm):2000 * Ağırlık (kg): 220 * 1310 lt kapasite * GN 2/1 raflı iki kapılı buzdolabı * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * HACCP dijital kontrol paneli * 0,40 kW elektrik tüketimi |