|  |
| --- |
|  Teknik şartname |
| 1. Islak rotürlü dn 65 flanşlı
 |
| 1. Saylangoz tip redyal fanlı
 |
| 1. 30 = 120 derece kazan için
 |
| 1. 3 mm sacdan kare şeklide
 |
| 1. Değişebilir mebranlı
 |
| 1. 2.8 bar aralığı 380 volt
 |
| 1. 900 watt 380 volt
 |
| 1. 3 kw 380 watt
 |
| 1. 60 cm çift taraflı
 |
| 1. 6000 watt 2 ‘’ 380 volt
 |
| 1. 380 volt 80 amper
 |
| 1. 300 mm tip şeklinde
 |
| 1. 1 metre %80 bakır
 |
| 1. 1\*35’lik kablo
 |
| 1. 380 volt 32 amper
 |
| 1. Diesel motor için
 |
| 1. -45 derece kullanımı için
 |
| 1. Jeneretörde kulanmak için
 |
| 1. Jeneretörde kulanmak için
 |
| 1. 380 volt 85 amper
 |
| 1. 2500 vatt 220 volt
 |
| 1. Sulu şarj edilebilir
 |
| 1. 30 amper 12 volt
 |
| 1. Telli ve 24 volt
 |
| 1. 24 volt şarj edebilmeli
 |