|  |
| --- |
| Teknik şartname |
| 1. Islak rotürlü dn 65 flanşlı |
| 1. Saylangoz tip redyal fanlı |
| 1. 30 = 120 derece kazan için |
| 1. 3 mm sacdan kare şeklide |
| 1. Değişebilir mebranlı |
| 1. 2.8 bar aralığı 380 volt |
| 1. 900 watt 380 volt |
| 1. 3 kw 380 watt |
| 1. 60 cm çift taraflı |
| 1. 6000 watt 2 ‘’ 380 volt |
| 1. 380 volt 80 amper |
| 1. 300 mm tip şeklinde |
| 1. 1 metre %80 bakır |
| 1. 1\*35’lik kablo |
| 1. 380 volt 32 amper |
| 1. Diesel motor için |
| 1. -45 derece kullanımı için |
| 1. Jeneretörde kulanmak için |
| 1. Jeneretörde kulanmak için |
| 1. 380 volt 85 amper |
| 1. 2500 vatt 220 volt |
| 1. Sulu şarj edilebilir |
| 1. 30 amper 12 volt |
| 1. Telli ve 24 volt |
| 1. 24 volt şarj edebilmeli |