**HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ**

**24 MM BEYAZ ÜZERİNE SİYAH LAMİNASYONLU ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-BROTHER P-touch p900w cihazına uyumlu olacaktır.

2- Etiketin bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır. Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırabilme özeliğine sahip olmalıdır. Etiketin üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.

3—Etiket, -20 c ile +40 c derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.

4-Etiket, tekli sıralı halde 3 mm boşluk verilerek etiket alt kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket alt kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket alt kağıdına 2 şer mm. boşluk olmalıdır.

5-Etiketlerin, etiket alt kağıdı beyaz renk olmalıdır.Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.

6-Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, komposit alaşımlı v.b ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.

7- Etiketin kullanımından dolayı veya etiketten kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma arızalı olan etiketin değişimi ücretsiz olarak yapacaktır.

8- Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) beyaz renk ve aynı özelikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmış sekilde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve ayni miktarda bulunmalıdır.

9- Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya siparis verildigi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Hamur ilçe devlet Hastanesi Deposuna teslim edilecektir.