**SAYMANLIK DEPOLARINA AİT SOĞUK HAVA DEPOLARININ BAKIM VE ONARIMI İŞİ**

**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

**1. YAPILACAK İŞLER:**

1.1. Taşınır Mal Saymanlığına ait 1 adet (-18⁰C) ve 2 adet (+4⁰C) soğuk hava depolarının motorları iç ortamdan dış ortama çıkarılacak olup, bağlantıları (bakır boru, elektrik kablosu ve gaz) yapılacaktır.

1.2. Söz konusu dışarı alınacak olan soğuk hava depolarına ait motorlar için platform yapılacaktır.

1.3. Soğuk hava depoları motorları için yapılacak olan platformun ebatları en: 1,10 m., genişlik: 2 m., yükseklik : 2,6 m ebatlarında olacaktır.

1.4. Yapılacak olan platform iki katlı olacak ve üzeri sac ile kapatılacaktır.

**2. Teknik Özellikler:**

2.1. Söz konusu bakım onarım işi için kullanılacak tüm malzemeler yüklenici tarafından karşılanacak olup, yukarıda belirtilen onarım dışında sistemin çalışması için ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlarda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

**3. Diğer Hususlar:**

3.1. Bakım onarım işi sonunda sistem çalışır halde teslim alınacak ve test edilecektir.

3.2. Her türlü montaj, nakliye, taşıma vb. giderler yükleniciye aittir.

Canan KAPLAN SEZER

J.İkm.Yüzbaşı

Loj.Ş.Müdürü