**PATNOS JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**

**LOJMAN ÇATILARININ BAKIM VE ONARIMI**

**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

**1. Lojman Çatı Bakım Onarımında Kullanılacak Malzemeler:**

1.1. 5 m2 oluklu sac

1.2. 10 m2 trapez galvanizli sac (38/151)

1.3. 32 adet poliüratan sprey köpük

1.4. 20 kg. köster KBE

**2. Teknik Özellikler:**

2.1. Oluklu sacların ebatları 300\*100 cm. olacaktır.

2.2. Trapez galvanizli sac ebatları 250\*100 cm. olacaktır.

2.3. Saclarda eğilme, bükülme, ezilme ve delik olmayacaktır.

2.4 Sprey köpükler sağlam ve patlamamış olacak ve kapasiteleri 750 ml. ve 860 gram olacaktır.

2.5. Yalıtım malzemesi yeni ve ambalajında ve yalıtım kalitesi iyi durumda olacaktır.

Ç.A Oğuzhan ALKAN Resul ÇAKMAK J.İkm.Yzb. J.Atğm. J.Asb.Kd.Bçvş. Hiz.Des.Brl.K.V. İnş.Müh. Hiz.Tk.K.