HİZMET DESTEK BİRLİK KOMUTANLIĞI HİZMET DESTEK BÖLÜK KOMUTANLIĞI ELEKTRİKHANESİ YIL İÇİNDE OLUŞACAK ARIZALARI GİDERMEK İÇİN ALINAN MALZEMELERİN TEDARİĞİNDE ARANACAK HUSUSLAR

1. Bütün malzemeler ambalajlı, garanti kapsamında, açılmamış kutusunda olacaktır.

2. 12 Watt led spot lambalar gömmeli, iç çapı 9 cm geçmeyecek şekilde trafoları ile birlikte olacaktır.

3. Tasarruflu ampullerin ömrü 8000 saatten az olmayacaktır.

4.Tasarruflu ampuller beyaz ışık yayacak ve watt değerleri yazıldığı gibi olacaktır.

5. Yağlı petek radyatörün kademeli ısıtma ayarı ve termostatı olacaktır.

6. Projektör balastının plastik malzemeleri yanmaz malzemeden olacaktır.

7. 3x100 A sigorta anma akımı 100 Amper, yükü ise 10 kA olacaktır.

8. Otomatik tip zaman saati tırnak aralığı 15 dk – 24 saat zaman dilimli anma değerleri 16 A, 250 V aralığında manuel ayarlanabilir olacaktır.

9. Bütün malzemeler ISO 9000 ve TSE belgeli olacaktır.