**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

**1.** LASTİKLER UYGUN ÖLÇÜ, TOLERANS VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAK VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

**2.** LASTİK YÜZEYLERİNDE EZİLME, YIRTILMA, ÇATLAMA VE ÇAPAK OLMAYACAKTIR.

**3.** LASTİK DİŞ DERİNLİKLERİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUN ÖLÇÜLERDE OLACAKTIR.

**4.** LASTİKLER 2018 YILINDA ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.

**5.** 1, 2 VE 3.KALEMDEKİ LASTİKLER ÜZERİNDE KAR İŞARETİ OLACAKTIR.4, 5 VE 6. KALEMDEKİ LASTİKLER ÜZERİNDE M+S İŞARETİ OLACAKTIR.

**6.** GÖZ MUAYENESİ: MALZEMELER GÖZLE TESPİTİ MÜMKÜN TÜM İSTEKLER YÖNÜNÜDEN İNCELENEREK, BU ARANACAK HUSUSLARDA BELİRTİLEN İSTEKLERİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA BAKILACAKTIR.

**7**. NAKLİYE YÜKLENİCİYE AİTTİR.

**8.** MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ **20 TAKVİM** GÜNÜ OLACAKTIR.